A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _

## I

ICaller - tenet.util.pattern.cbc中的接口
ICallWatcher - tenet.anticheat中的接口
IClient<UID> - tenet.util.pattern.serviceclient中的接口
IDataLinkLayer - tenet.protocol.datalink中的接口
  Datalink层的标准接口.
IDataLinkLayer.ReceiveParam - tenet.protocol.datalink中的类
  接受过程的中断信号参数.
IDataLinkLayer.ReceiveParam(IDataLinkLayer.ReceiveStatus, InterruptObject, IDataLinkLayer, FrameParamStruct) - 类 的构造器tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer.ReceiveParam
IDataLinkLayer.ReceiveStatus - tenet.protocol.datalink中的枚举
  接收函数中断返回状态的枚举.
IDataLinkLayer.TransmitParam - tenet.protocol.datalink中的类
  传输过程的中断信号参数.
IDataLinkLayer.TransmitParam(IDataLinkLayer.TransmitStatus, InterruptObject, IDataLinkLayer, FrameParamStruct) - 类 的构造器tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer.TransmitParam
IDataLinkLayer.TransmitStatus - tenet.protocol.datalink中的枚举
  传输函数中断返回状态的枚举.
IErrorGenerator - tenet.protocol.datalink.SEther中的接口
IInvoker - tenet.util.pattern.cbc中的接口
INetworkLayer - tenet.protocol.network中的接口
initialize(PrintStream) - 类 中的静态方法org.knf.util.AssertLib
INode - tenet.node中的接口
  节点接口，所有节点必须直接或间接的实现该接口，所有协议（物理介质以外）都能够注册到节点上
INT_FRAME_RECEIVE - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_FRAME_RECEIVE_READY - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_FRAME_TRANSMIT - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_FRAME_TRANSMIT_READY - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_INTERFACE_DOWN - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_INTERFACE_UP - 接口 中的静态变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  可等待中断信号。
INT_LINK_DOWN - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_READ - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_READ_ERROR - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_READ_OK - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_SEND - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_SEND_ERROR - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_SEND_OK - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
INT_LINK_UP - 类 中的静态变量tenet.protocol.physics.Link
interrupt(int, InterruptParam) - 类 中的方法tenet.protocol.interrupt.InterruptObject
  触发中断，不切断回调链
InterruptObject - tenet.protocol.interrupt中的类
  可中断对象.
InterruptObject() - 类 的构造器tenet.protocol.interrupt.InterruptObject
InterruptParam - tenet.protocol.interrupt中的类
  中断信号参数抽象基类
InterruptParam() - 类 的构造器tenet.protocol.interrupt.InterruptParam
IParam - tenet.util.pattern中的接口
  可扩展参数标识接口
IProtocol - tenet.protocol中的接口
  协议接口，所有协议都需要直接或间接的实现这个接口
IReceiver - tenet.util.pattern.cbc中的接口
IRegistryableService<ClientIdentity> - tenet.util.pattern.serviceclient中的接口
isEnable() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
isEnable() - 类 中的方法tenet.protocol.physics.Link
isEnable() - 接口 中的方法tenet.protocol.statecontrol.IStateSetable
IService<ClientIdentity> - tenet.util.pattern.serviceclient中的接口
isLinkUp() - 接口 中的方法tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  判断设备是否处于接入状态
isLinkUp() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
IStateSetable - tenet.protocol.statecontrol中的接口
  可使能接口。
ITransportLayer - tenet.protocol.transport中的接口

A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _