A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _

## S

Schedule(Command) - 类 中的静态方法tenet.core.Simulator
  向模拟器增加一个命令的调度
schedule(Command) - 类 中的方法tenet.core.Simulator
send(IClient<MediumAddress>, byte[]) - 类 中的方法tenet.protocol.physics.Link
setBandwidth(int) - 类 中的方法tenet.protocol.physics.Link
setBits(int, int, int, int) - 类 中的静态方法tenet.util.ByteLib
  Set the binary interval of original to value, starting at pos, masked by mask
setCallWatcher(ICallWatcher) - 类 中的方法tenet.core.Simulator
setDelay(double) - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
setDelay(double) - 类 中的方法tenet.protocol.physics.Link
setMTU(int) - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
setUniqueID(MediumAddress) - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
setUniqueID(UID) - 接口 中的方法tenet.util.pattern.serviceclient.IClient
SignalParam - tenet.protocol.interrupt中的类
SignalParam(int) - 类 的构造器tenet.protocol.interrupt.SignalParam
SimpleEthernetDatalink - tenet.protocol.datalink.SEther中的类
  简易实现Ethernet的逻辑，上层协议的特征域为整数（即ethertype） 其他的基于Ethernet的对数据链路的拓展均继承这个类
SimpleEthernetDatalink(MediumAddress) - 类 的构造器tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
Simulator - tenet.core中的类
  模拟器类.
sourceParam - 类 中的变量tenet.protocol.datalink.FrameParamStruct
  源MAC
status - 类 中的变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer.ReceiveParam
  接受过程的完成状态.
status - 类 中的变量tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer.TransmitParam
  传输过程的完成状态.
SystemPause - tenet.core中的类
SystemPause() - 类 的构造器tenet.core.SystemPause
SystemStop - tenet.core中的类
SystemStop(double) - 类 的构造器tenet.core.SystemStop

A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _