tenet.protocol.datalink

## 类 IDataLinkLayer.ReceiveParam

- java.lang.Object
- - tenet.protocol.interrupt.InterruptParam
  - - tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer.ReceiveParam

- 所有已实现的接口:
    IParam
  封闭接口:
    IDataLinkLayer

      public static class IDataLinkLayer.ReceiveParam
      extends InterruptParam

  接受过程的中断信号参数.
  必定伴随 `IDataLinkLayer.INT_FRAME_RECEIVE`中断返回
  版本:
    09.01
  作者:
    meilunsheng
  另请参阅:
    `IDataLinkLayer.INT_FRAME_RECEIVE`

- - ### 字段概要

    字段
    限定符和类型 | 字段和说明
    --- | ---
    `InterruptObject` | `caller` 调用发起者（即被中断者）
    `IDataLinkLayer` | `datalink` 中断发起者（即对应的Datalink实例）
    `FrameParamStruct` | `frame` 返回参数.对应不同的`status`具有不同的含义.
    `IDataLinkLayer.ReceiveStatus` | `status` 接受过程的完成状态.

  - ### 构造器概要

    构造器
    构造器和说明
    `IDataLinkLayer.ReceiveParam(IDataLinkLayer.ReceiveStatus status, InterruptObject caller, IDataLinkLayer datalink, FrameParamStruct frame)`

  - ### 方法概要

    - ### 从类继承的方法 java.lang.Object

      `equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- - ### 字段详细资料

    - #### caller

          public InterruptObject caller

      调用发起者（即被中断者）

    - #### datalink

          public IDataLinkLayer datalink

      中断发起者（即对应的Datalink实例）

    - #### frame

          public FrameParamStruct frame

      返回参数.对应不同的`status`具有不同的含义.
      另请参阅:
        `IDataLinkLayer.ReceiveStatus`, `status`

    - #### status

          public IDataLinkLayer.ReceiveStatus status

      接受过程的完成状态.
      另请参阅:
        `IDataLinkLayer.ReceiveStatus`

  - ### 构造器详细资料

    - #### IDataLinkLayer.ReceiveParam

          public IDataLinkLayer.ReceiveParam(IDataLinkLayer.ReceiveStatus status,
                                     InterruptObject caller,
                                     IDataLinkLayer datalink,
                                     FrameParamStruct frame)