A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _

## T

tenet.anticheat - 程序包 tenet.anticheat
tenet.core - 程序包 tenet.core
  模拟器执行核心
tenet.protocol.datalink.SEther - 程序包 tenet.protocol.datalink.SEther
  Simple Ethernet协议
tenet.protocol.interrupt - 程序包 tenet.protocol.interrupt
  Interrupt模式
tenet.protocol.statecontrol - 程序包 tenet.protocol.statecontrol
  可使能接口相关
tenet.util - 程序包 tenet.util
  工具类包
tenet.util.pattern - 程序包 tenet.util.pattern
tenet.util.pattern.cbc - 程序包 tenet.util.pattern.cbc
  Callback-able Command(CBC)模式.
tenet.util.pattern.serviceclient - 程序包 tenet.util.pattern.serviceclient
  Service/Client模式，Observer模式的特例。
TimeoutInterrupt - tenet.protocol.interrupt中的类
  中断信号的参数，作为等待信号超时的标志参数。
TimeoutInterrupt() - 类 的构造器tenet.protocol.interrupt.TimeoutInterrupt
toBytes() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.FrameParamStruct
  将该对象转换成对应的比特串。
toBytes() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.MediumAddress
  将该MAC类的地址转换为6字节byte串
toString() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.FrameParamStruct
  覆盖原有的Object.toString()。
toString() - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.MediumAddress
  将该MAC类的地址转换成字符串
transmitFrame(FrameParamStruct) - 接口 中的方法tenet.protocol.datalink.IDataLinkLayer
  请求发送一个帧.
transmitFrame(FrameParamStruct) - 类 中的方法tenet.protocol.datalink.SEther.SimpleEthernetDatalink
typeParam - 类 中的变量tenet.protocol.datalink.FrameParamStruct
  该帧承载的上层协议的ethertype序号，设置不对应的值可能导致收发双方错误的中断被触发。

A B C D E F G H I L M O R S T U V W Z _