## 类 tenet.protocol.interrupt.InterruptParam
的使用

- 使用InterruptParam的程序包
  程序包 | 说明
  --- | ---
  tenet.protocol.datalink | Datalink(数据链路)层协议
  tenet.protocol.interrupt | Interrupt模式
  tenet.protocol.physics | 物理层协议，包含RJ45协议

- - ### tenet.protocol.datalink中InterruptParam的使用

    tenet.protocol.datalink中InterruptParam的子类
    限定符和类型 | 类和说明
    --- | ---
    `class` | `FrameParamStruct` 该类为一个帧的抽象结构，包含了一个帧所必须的几个域.
    `static class` | `IDataLinkLayer.ReceiveParam` 接受过程的中断信号参数.
    `static class` | `IDataLinkLayer.TransmitParam` 传输过程的中断信号参数.
    `class` | `MediumAddress` MAC类，可以作为中断信号的参数。

  - ### tenet.protocol.interrupt中InterruptParam的使用

    tenet.protocol.interrupt中InterruptParam的子类
    限定符和类型 | 类和说明
    --- | ---
    `class` | `TimeoutInterrupt` 中断信号的参数，作为等待信号超时的标志参数。

    参数类型为InterruptParam的tenet.protocol.interrupt中的方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `void` | InterruptObject.`delayInterrupt(int signal, InterruptParam param, double delay)` 延迟触发中断，可以切断回调链
    `void` | InterruptObject.`interrupt(int signal, InterruptParam param)` 触发中断，不切断回调链

  - ### tenet.protocol.physics中InterruptParam的使用

    tenet.protocol.physics中InterruptParam的子类
    限定符和类型 | 类和说明
    --- | ---
    `class` | `DataArrivalInterruptParam`
    `class` | `DataSendedInterruptParam`